**Příloha č. 2 DZŘ části 1 Pokynů**

**Podrobný popis nabízených detektorů s jednoznačným popisem prokazujícím splnění požadovaných funkčních vlastností**

Přístroj pro zkoušení zavěšení kolo-náprava (detektor vůle v řízení) bez zvedání nápravy musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavek Zadavatele** | **Detailní popis uchazeče** |
| vybaven alespoň dvěma deskami poháněnými motorem, kterými lze pohybovat opačnými směry, podélně i příčně | Doplní uchazeč |
| obsluha musí mít možnost pohyb desek ovládat ze svého místa, kde provádí kontrolu prostřednictvím dálkového ovládacího zařízení, které musí být vybaveno lampou s dosahem nejméně 3 m, toto ovládací zařízení musí poskytovat ovládání všech funkcí detektorů | Doplní uchazeč |
| desky musí splňovat technické požadavky u vozidel do 3.5 tuny:  minimální zatížení nápravy 2 000 kg (obou desek),  minimální zatížení jedné každé desky 1 000 kg,  minimální vodorovná síla působící na jednu desku 7 000 N,  podélný a příčný pohyb desek nejméně 40 mm,  rychlost zdvihu v požadovaném rozsahu 5 cm/s až 10 cm/s; | Doplní uchazeč |
| desky musí splňovat technické požadavky u vozidel nad 3.5 tuny  minimální zatížení nápravy 15 000 kg (obou desek),  minimální zatížení jedné každé desky 9 000 kg,  minimální vodorovná síla působící na jednu desku 30 000 N,  podélný a příčný pohyb nejméně 100 mm,  rychlost zdvihu v požadovaném rozpětí 5 cm/s až 10 cm/s; | Doplní uchazeč |
| přístroj pro zkoušení zavěšení kolo-náprava bez zvedání nápravy | Doplní uchazeč |
| Zařízení pro zkoušení zavěšení kolo-náprava bez zvedání nápravy musí mít schválení typu v souladu s § 11 odst. 4 vyhlášky č. 302/2001 Sb. | Doplní uchazeč |
| Záruční doba 24 měsíců od montáže zařízení | Doplní uchazeč |
| Cena v Kč bez DPH včetně montáže všech zařízení, drobného montážního materiálu, dopravy a zaškolení obsluhy v počtu 12 osob. | Doplní uchazeč |
| Technická a provozní dokumentace k zařízení v českém jazyce | Doplní uchazeč |